**복습**

**1. RIP의 Key Chain 설정 기본명령어**

key chain [이름]

**2. RIP 업데이트시 멀티캐스트주소**

244.0.0.9

**3. Multiple Routed Protocol을 지원하는 라우팅 프로토콜은?**

EIGRP

**4. router eigrp설정시 다음에 나오는 번호의 의미?**

AS 번호

**5. EIGRP 업데이트시 멀티캐스트주소**

224.0.0.10

**6. EIGRP 패킷 종류 5가지**

Hello, Update, Query, Replay, ACK

**7. EIGRP 3대 테이블 및 명령어**

1. 네이버 테이블: show ip eigrp neighbor = sh ip ei nei

2. 토플로지 테이블: show ip eigrp topology = sh ip ei topo

3. 라우팅 테이블: show ip route eigrp = sh ip rou ei

**8. EIGRP 메트릭 5가지**

Bandwidth, Dealay, Reliability, load, MTU

**9. EIGRP의 최적경로 계산 알고리즘?**

Dual Algorithm

**10. EIGRP 과제를 하시오. (인터페이스주소 방식으로)**